文件说明hk\_result\_h.all.CD.1（采用单台接收函数H-k叠加方法获得的地壳厚度及波速比）

第一列 台站名

第二列 经度

第三列 纬度

第四列 高程

第五列 地壳厚度

第六列 地壳厚度误差

第七列 平均地壳波速比

第八列 平均地壳波速比误差

第九列 结果质量（1为质量最佳、2为质量较好、3为质量较差、4为质量很差，质量为1和2的台站结果相对可靠）

文件说明prfCCP-tomo.dat （采用接收函数CCP叠加方法获得的地壳厚度）

第一列 经度

第二列 纬度

第三列 地壳厚度